**Индивидуальный предприниматель Богаткин М.Н.**

Юр.адрес: 450058, РБ,г. Уфа, пр. Октября, 43/2, кв. 63 ИНН 027813879947

Факт.адрес: 450001, РБ, г. Уфа, ул. Кировоградская, 22А ОГРН 312028024800235

Тел/факс: (347) 282-97-34, 8-917-459-61-89 р/с № 40802810506000000504

в Башкирском отделении Сбербанка России №8598

**Прайс-лист**

Водосточная система металлическая круглого сечения

с полимерным покрытием Пурал «Aquasystem»

(цвета:RR20 – белый, RR29 – красный, RR32 – коричневый)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Цена, руб.** |
| 1 | Желоб водосточный d=125мм, длина 3м | шт. | 723 |
| 2 | Труба водосточная d=90мм, длина 1м | шт. | 355 |
| 3 | Труба водосточная d=90мм, длина 3м | шт. | 948 |
| 4 | Воронка желоба | шт. | 312 |
| 5 | Соединитель желоба | шт. | 143 |
| 6 | Соединитель трубы | шт. | 312 |
| 7 | Колено универсальное 72° | шт. | 284 |
| 8 | Угол желоба (наруж./внутренний) 90° | шт. | 708 |
| 9 | Крюк крепления желоба длинный | шт. | 139 |
| 10 | Крюк крепления желоба короткий | шт. | 129 |
| 11 | Комплект для крепления трубы к стене | шт. | 238 |
| 12 | Заглушка универсальная | шт. | 157 |
| 13 | Сетка воронки (Паук) | шт. | 214 |
| 14 | Угол желоба (наруж./внутренний) 135° | шт. | 1205 |
| 15 | S – обвод | шт. | 567 |
| 16 | Тройник удлиненный | шт. | 1834 |
| 17 | Отвод трубы | шт. | 312 |

* **Продукция «Аквасистем»** производится на современном высокотехнологичном импортном оборудовании в соответствии с немецким стандартом DIN18461 «Желоба водосточные навесные и водосточные трубы для прокладки снаружи зданий и вспомогательные металлические принадлежности к ним».
* **Высокое качество продукции**подтверждается превосходным внешним видом элементов, а точность в размерах деталей обеспечивает отсутствие люфтов и зазоров в местах соединения.
* **Технология сборки монтажа** водосточной системы проста и понятна, а универсальность многих деталей упрощает схему установки.
* **Крюки крепления желоба** цельнометаллические, имеют дополнительное ребро жесткости, выдерживают большие силовые нагрузки.
* **Пурал (Pural)** – покрытие на основе полиуретана модифицированного полиамидом, имеет шелковисто – матовую поверхность. Этот материал не боится больших суточных перепадов температур (до 120°С). Материал обладает высокой химической устойчивостью и цветостойкостью. Стоек к механическому воздействию.

**Офис продаж:** г. Уфа, ул. Кировоградская, 22А, тел. **282-97-34, 8-917-459-61-89** e-mail: [remax-rb@mail.ru](mailto:remax-rb@mail.ru)